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名  称
	

	
	是否标的
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	是□/否■
	是否标的
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	是□/否■
	是否标的
承租人
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附件：景区大门停车场设备清单
	景区大门停车场设备清单

	道闸设备

	序号
	设备（软件）名称
	品牌
	型号（版本）
	单位
	数量

	1
	车牌识别杆式一体机
	通通停车
	易联众享
	套
	3

	2
	服务端
	通通停车
	3.0-240926
	套
	1

	3
	客户端
	通通停车
	3.4-20210429
	套
	1

	4
	道闸
	泰威
	dz-01
	台
	2

	5
	抓拍车检器
	通通停车
	TTSS110
	台
	2

	6
	防砸车检器
	通通停车
	TTAS132
	台
	2

	7
	网络交换机
	TP-LINK
	TL-SF-1008D
	个
	2

	8
	对讲
	定制
	
	台
	1

	9
	4G路由器
	华为
	含一年流量
	台
	1

	10
	室外电箱
	——
	
	台
	1

	11
	防水网线
	东方
	CAT5e
	米
	200

	12
	电源线
	南祥
	RVV 3*1平方
	米
	100

	13
	线圈感应线
	——
	RVN 1.0平方
	卷
	2

	14
	管材
	日丰
	20管子
	米
	20

	15
	接线板
	公牛
	GN-206 6位1.8米
	只
	2

	16
	空开
	正泰
	NBE7
	只
	1

	17
	零散配件
	——
	——
	批
	1

	场地设备

	1
	监控相机
	海康
	
	台
	4

	2
	网络NVR存储器
	海康
	70808
	台
	1

	3
	海康专用监控盘
	WD
	2tb
	台
	1

	4
	监控立杆
	定制
	
	根
	3

	5
	监控专用电源
	XED
	12V2A
	台
	4

	6
	监控支架
	
	
	套
	4

	标识标牌

	1
	二维码
	600*400（mm）材质铝合金，厚度2.0mm，反光膜
	块
	2

	2
	停车场收费告示牌（大）
	600*400（mm）（含杆件），材质铝合金，厚度2.0mm，反光膜
	块
	1

	3
	停车场收费告示牌（小）
	600*400（mm），材质铝合金，厚度2.0mm，反光膜
	块
	2

	4
	进、出口机动车指示牌
	600*400（mm），材质铝合金，厚度2.0mm，反光膜
	块
	2

	5
	进、出口非机动车道指示牌
	600*400（mm），材质雪弗板，厚度5.0mm，板面反光膜等级为IV类反光膜
	块
	2

	交通设施

	1
	车位线热熔漆
	标准车位 2500mm*5500mm
	米
	0

	2
	减速带
	高度40mm，长度1000mm，宽度350mm，材质高强度橡胶，黄黑相间，可拼接
	项
	1

	人工

	1
	停车设备安装
	——
	——
	人/天
	4

	2
	线路敷设
	——
	——
	工/人
	2

	3
	监控安装
	——
	——
	工/人
	1

	4
	车辆感应线圈浇筑
	——
	——
	工/人
	1

	5
	设备调试
	——
	——
	工/人
	2
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